Toshiba e-STUDIO Serie

	Copyright(c) 2008-2022 Toshiba Tec Corporation, Ogni diritto riservato.
			Luglio 14, 2022

Questo prodotto presenta le restrizioni e problemi seguenti. Vi raccomandiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

--------------------------------------------------------------------------------
Installazione
--------------------------------------------------------------------------------

Problemi
======

Quando si usa Windows Server 2008, installare Desktop Experience mediante gli Strumenti di amministrazione in anticipo.
(1) Avvio > Strumenti di amministrazione > Server Manager
(2) Fare clic su [Aggiungi funzioni].
(3) Selezionare la casella di verifica [Desktop Experience] e fare clic sul pulsante [Avanti].
(4) Fare clic sul pulsante [Installa].
(5) Alla comparsa dei risultati dell'installazione, fare clic sul pulsante [Chiudi].
(6) Alla richiesta di riavviare il computer, fare clic sul pulsante [Sì] per riavviare.

--------------------------------------------------------------------------------
Driver e-STUDIO WIA            		Version 4.1.21.0 
--------------------------------------------------------------------------------

Questo software supporta i modelli seguenti:
- Serie e-STUDIO6550C
- Serie e-STUDIO4540C
- Serie e-STUDIO6530C
- Serie e-STUDIO4520C
- Serie e-STUDIO455
- Serie e-STUDIO855
- Serie e-STUDIO456
- Serie e-STUDIO856
- Serie e-STUDIO2550C
- Serie e-STUDIO407CS
- Serie e-STUDIO527S
- Serie e-STUDIO507
- Serie e-STUDIO857
- Serie e-STUDIO6570C
- Serie e-STUDIO5005AC
- Serie e-STUDIO5008A
- Serie e-STUDIO7506AC
- Serie e-STUDIO8508A
- Loops-LP30_e-STUDIO306LP
- e-STUDIO307LP_Loops-LP301
- Serie e-STUDIO5008LP_Loops-LP50
- Serie e-STUDIO5015AC 
- Serie e-STUDIO5018A 
- Serie e-STUDIO7516AC 
- Serie e-STUDIO8518A
- Serie e-STUDIO400AC
- Serie e-STUDIO7527AC 
- Serie e-STUDIO9029A 
- Serie e-STUDIO6525AC 
- Serie e-STUDIO6528A 

Problemi 
========

1. Note sull'utilizzo del driver WIA 
(1) Pannello operativo durante la connessione WIA
- Durante la scansione WIA, il pannello operativo visualizza solo le schermate speciali di RemoteScan.
- Premendo il pulsante [ANNULLA] sul pannello operativo, è possibile terminare a forza una sessione di connessione WIA.
* I pulsanti diversi da [ANNULLA] sono disabilitati.
* È possibile cancellare dall'applicazione clienti o un lavoro di scansione TopAccess.
* La connessione di scansione WIA continua fino a che il trasferimento di immagine al PC cliente non è terminato. Quindi possono essere necessari diversi minuti prima che altre operazioni siano disponibili dopo il completamento della scansione.
(2) Restrizioni sul driver WIA
- Non viene trasmesso alcun rapporto di notifica che indichi se la scansione WIA sia stata completata normalmente o meno.
- Quando ha luogo una mancanza di corrente durante una scansione WIA, il lavoro viene perduto. Riniziare tutto da capo.

(3) Quando si utilizza Windows Server 2008, impostare il tipo di avvio per il Windows Image Acquisition (WIA) su [Automatico] usando prima di tutto lo strumento di gestione.
 1. Cliccare con il tasto destro del mouse su [Mio Computer].
 2. Selezionare [Gestione].
 3. Cliccare su [Servizi e applicazioni].
 4. Cliccare su [Servizi].
 5. Fare doppio clic su [Windows Image Acquisition (WIA)].
 6. Sul tab [Generale], selezionare [Automatico] nella casella [Tipo di avvio].
 7. Cliccare su [Applica] e su [OK].

(4) Quando si utilizza Windows Server 2008, impostare il tipo di avvio per il PnP-X IP Bus Enumerator su [Automatico] usando prima di tutto lo strumento di gestione.
 1. Cliccare con il tasto destro del mouse su [Mio Computer].
 2. Selezionare [Gestione].
 3. Cliccare su [Servizi e applicazioni].
 4. Cliccare su [Servizi].
 5. Fare doppio clic su [PnP-X IP Bus Enumerator].
 6. Sul tab [Generale], selezionare [Automatico] nella casella [Tipo di avvio].
 7. Cliccare su [Applica] e su [OK].

(5) Se si utilizza un'applicazione di imaging per eseguire la scansione di un documento, configurare le seguenti impostazioni di scansione: Se le impostazioni non sono state configurate, le immagini digitalizzate risultano nere.
 1. Selezionare [Tools] -> [Options] -> [Scan] nella barra dei menu dell'applicazione di imaging.
 2. Fare clic sul tasto [Advanced].
 3. Selezionare [Native].

(6) Se si fa clic sul tasto [Annulla] per annullare la scansione di un documento utilizzando Photoshop o altre applicazioni di imaging compatibili TWAIN, riavviare l'applicazione ed eseguire di nuovo la scansione.

(7) Non è possibile eseguire la digitalizzazione con una risoluzione inferiore a quella predefinita del profilo di digitalizzazione impostata dal computer client.
    In questo caso, impostare la risoluzione predefinita del profilo di digitalizzazione su una risoluzione appropriata per la digitalizzazione.

(8) Quando le funzioni di autentificazione utente e gestione reparto sono fatte abilitate, un driver WIA non si può azionare da un computer.
    Per azionarlo, rendere queste funzioni disabilitate.

(9) Se si utilizzano le serie e-STUDIO con la funzione di autenticazione utente attiva, prima di effettuare la scannerizzazione attenersi alla procedura riportata di seguito.
 In caso di utilizzo di Dispositivi e stampanti o di Fax e scanner di Windows:
 1. Nella finestra [Nuova digitalizzazione], fare clic sul pulsante [Cambia].
 2. Quando viene visualizzato [Selezione dispositivi], selezionare l'MFP Toshiba e fare clic sul pulsante [Proprietà].
 3. Se nell'MFP Toshiba non è attiva la funzione di autenticazione reparto, fare clic sulla scheda [Configurazione periferica].
    In altri casi di autenticazione, chiudere la finestra di dialogo Proprietà.
 4. Nella finestra Codice reparto fare clic sul pulsante [Codice reparto].
 5. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Autenticazione utente, immettere il codice reparto corretto e fare clic sul pulsante [OK].

Quando si utilizza il driver da un'altra applicazione, configurare analoghe impostazioni nella finestra di dialogo Proprietà.

--------------------------------------------------------------------------------
Marca depositata
--------------------------------------------------------------------------------

- Il nome ufficiale di Windows Vista è "Microsoft Windows Vista Operating System" (Sistema operativo di Windows Vista di Microsoft).
- Il nome ufficiale di Windows Server 2008 è "Microsoft Windows Server 2008 Operating System" (Sistema operativo di Windows Server 2008 di Microsoft).
- Microsoft, Windows ed i marchi di fabbrica e di altri prodotti Microsoft rappresentano le marche depositate di Microsoft Corporation negli Stati Uniti ed altri paesi.	
- Gli altri nomi di società e nomi di prodotti citati in questo manuale sono le marche depositate delle loro società rispettive.
